en stolpe per 230cm i længden, første efter 100cm. Ekstra stolpe hvis længden er fra sidste stolpe er over 100cm, skub stolpe 30cm ind fra enden af taget.

et spær hver 55cm

et spær har 4 beslag (universal 190mm højre og venstre \*2)

Spændebånd:

Vi runder op til nærmeste 10’er.

Et spær 16 skruer

Trapeztag, hvis længden på carport <= 590cm lang, så bruger vi 600meter trapez.

Trapeztag, hvis længden på carport > 590 så bruger vi 360.